
Führen Sie die Installationsdatei aus, um die Software NorVirtual zu installieren. 

Nach erfolgreicher Installation, verbinden Sie Ihr Messgerät (Nor145/Nor150/Nor140/Nor131/NL53) mit dem PC (typischerweise per USB-Kabel) und starten anschließend die Software NorVirtual. 

Im ersten Fenster können Sie zwischen drei Gerätetypen wählen: 
- Nor150 
- Nor145 
- Nor140 (oder Nor131) 
- NL53

Klicken Sie auf das jeweilige Gerät. 


NorVirtual für Nor150/Nor145: 
-----------------------------

Im Dialogfenster erscheint ein Feld zur Eingabe der IP-Adresse des Messgerätes. Bei Verbindung über USB wird direkt die IP-Adresse 10.150.150.1 erkannt (falls im Messgerät die USB-Schnittstelle als statisch aktiviert ist). Bei Verbindung über LAN / WLAN geben Sie hier die enstprechende IP-Adresse ein. Die IP-Adressen finden Sie im Gerät unter SETUP > Messgerät > Koomunikation. Nach Eingabe der richtigen IP-Adresse bestätigen Sie mit OK. 

Voraussetzung bei Verbindung über USB: 
USB-Treiber musss installiert sein (kann in NorConnect über das Infofeld "I" rechts oben und "Initialisiere" gestartet werden) 


NorVirtual für Nor140/Nor131: 
-----------------------------

Im Dialogfenster wird Ihnen automatisch das gefundene Messgerät angezeigt. Bestätigen Sie mit OK. 

Das Fenster mit dem Geräte-Display können Sie skalieren (unten rechts am Rahmen des Fensters). Beide Fenster (Display & Tastatur) können Sie beliebig positionieren. 

Voraussetzungen: 
- USB-Treiber musss installiert sein (CDMv2.10.00Norsonic.exe ausführen)
- Im Nor140 muss die USB-Schnittstelle aktiviert sein (SETUP > 1 > 2)